**201026本週進度**

1. 硬體(辨識)
2. 照片存放至資料夾的命名方式

回收地點+年+月+日+分+秒

1. 從丟垃圾到辨識完的時間

因尚未成功上傳照片所以只計算出辨識的時間為1秒

1. Azure IoT Hub 上傳照片???

* Azure IoT explorer

免費的會少一層保護

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本類型 | 每月價錢 | 每日可傳送量 | 訊息大小 | 一天傳送量 |
| 免費 | 免費 | 8000 | 0.5kb | 200張 |
| S1 | 25 | 400000 | 4kb | 80000張 |

* Devive explorer and MQTT Box

1. 文件的修正

大致上已完成，只需在整理一下語句及畫流程圖